|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读取PH标定参数 | Read\_ph\_correction\_para |  |
| 2 | 写入PH标定参数 | Write\_ph\_correction\_para:zero=0.001, slope=0.001 |  |
| 3 | 读取PH测量值 | Read\_ph\_value |  |
| 4 | 读取设备信息 | Read\_device\_information |  |
| 5 | 写入设备信息 | Write\_device\_information:name=SUZHOU\_NB\_002,secret=8c9af34aa1e4d12d935b19d842a59f85 |  |
| 6 | 读取氨氮值 | Read\_nh4\_temp\_value |  |
| 7 | 读取温湿度 | Read\_hum\_temp\_ab\_value |  |
|  |  |  |  |